|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | |
|  | |
| **Przebudowa drogi w Bogucinie – 200 m** | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0107-01 | | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm  200\*3,2\*0,08 | m3 | 51,2 |  |  | |
| 2 | KNR-0231-03-11-05/06 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  200\*3,0 | m2 | 600 |  |  | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |  | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |  | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |  | |