|  |  |
| --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi w Chełmicy Dużej** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm200\*3,2\*0,08 | m3 |  51,2 |   |   |
| 2 | KNR-0231-03-11-05/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm200\*3,0 | m2 | 600 |   |   |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |