Fabianki 19.10.2020 r.

RI.271.1.13.2020- M6

**adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)**

**Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu- dla zamówienia publicznego pn.: ***„Przebudowa dróg gminnych w roku 2020”***, wprowadza się następujące zmiany:

***1)***

***Termin składania ofert: do dnia 21 października 2020 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat)***

***Termin otwarcia ofert: dnia 21 października 2020 r. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2***

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna jej część.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Przebudowa drogi gminnej w Cypriance - I – 120 m** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] | | | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0101-01/02 | Mechaniczne wykonie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm  (120\*3,2+3\*3) | m2 | 393 |  |  | | | |
| 2 | KNR 0231-0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 15 cm  (120\*3,2+3\*3) | m2 | 393 |  |  | | | |
| 3 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  (120\*3,0+3\*3) | m2 | 369 |  |  | | | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | |  | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |  | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Przebudowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - I** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | | Cena jedn. | Wartość [zł] | | | | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  (65\*3,2+(3\*3)\*2)\*0,10 | m3 | 22,6 | |  |  | | | | |
| 2 | KNR-0231-0101-01/02 | Mechaniczne wykonie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm  50\*3,2 | m2 | 160 | |  |  | | | | |
| 3 | KNR 0231-0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 15 cm  50\*3,2 | m2 | 160 | |  |  | | | | |
| 4 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  115\*3,0+18 | m2 | 363 | |  |  | | | | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |  | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |  | | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Przebudowa drogi gminnej w Bogucinie I – 300 m** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | | Cena jedn. | Wartość [zł] | | | | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0101-01/02 | Mechaniczne wykonie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm  300\*3,2 | m2 | 960 | |  |  | | | | |
| 2 | KNR 0231-0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 15 cm  30\*3,2 | m2 | 960 | |  |  | | | | |
| 3 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  300\*3,0 | m2 | 900 | |  |  | | | | |
| 4 | Kalk. własna | Regulacja studni | szt. | 17 | |  |  | | | | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |  | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |  | | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | |
|  | |
| **Przebudowa drogi w Bogucinie - III** | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0107-01 | | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm  320\*4,2\*0,08 | m3 | 107,52 |  |  | |
| 2 | KNR-0231-03-11-05/06 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  320\*4,0 | m2 | 1.280 |  |  | |
| 3 | Kalk własna | | Regulacja studni | szt. | 17 |  |  | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |  | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |  | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |  | |