**KOSZTORYS INWESTORSKI**

**Przebudowa drogi w Łęg Witoszyn dz. nr. 9/9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość ( zł) |
| 1 | KNR- 0231-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm  260\*3.4\*0,05 | m3 | 44,2 |  |  |
| 2 | KNR-0231-03-11-05/06 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej gryzowo- żwirowych asfaltowych warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu  4 cm  260\*3,0 | m2 | 780 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | |  |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | |  |