|  |  |
| --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi w Fabiankach (Borek) – 70 m** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0101-01/02 | Mechaniczne wykonie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm70\*3,4+3\*3 | m2 |  247 |  |  |
| 2 | KNR 0231-0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 15 cm70\*3,4+3\*3 | m2 |  247 |  |  |
| 3 | KNR-0231-03-11-05/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm70\*3,0+3\*3 | m2 | 219 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |