|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Przebudowa drogi w Krępinach – 500 m** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | | Cena jedn. | Wartość [zł] | | | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm  500\*3,4\*0,08 | m3 | 136 | |  |  | | | |
| 2 | KNR-0231-03-11-05/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm  500\*3,0 | m2 | 1500 | |  |  | | | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |  | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |  | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |  | | | |