|  |  |
| --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przebudowa drogi w Bogucinie – 200 m** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
| obm |
| 1 | KNR-0231-0103-04 | Mechaniczne Profilowanie podłoża 200\*3,4 | m2 | 680 |  |  |
| 2 | KNR-0231-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm200\*3,4\*0,08 | m3 | 54,40 |  |  |
| 3 | KNR-0231-03-11-05/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm200\*3,0 | m2 | 600 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |