|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Przebudowa drogi gminnej w Cypriance - II** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | | Cena jedn. | Wartość [zł] | | | |
| obm |
| 1 | KNR-0231-  10-04-03 | Czyszczenie nawierzchni ulepszonej  387\*3,5 | m2 | 1.354,5 | |  |  | | | |
| 2 | KNR-0231-01-08-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2, sposób wbudowania mechaniczny.  387\*3,5\*0,075 | t | 101,5875 | |  |  | | | |
| 3 | KNR-0231-10-04-07 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem  387\*3,5 | m2 | 1.354,5 | |  |  | | | |
| 4 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 2 cm  387\*3,5 | m2 | 1.354,5 | |  |  | | | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |  | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |  | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |  | | | |