**KOSZTORYS OFERTOWY**

 **Przebudowa drogi w Chełmica Mała – Uniechowo etap. II**

 Odcinek drogi o dł. 256 mb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość ( zł) |
| 1 | KNR-0231-10-04-03 | Czyszczenie nawierzchni ulepszonej 256\*3.5 | m2 | 768 |   |   |
| 2  | KNR- 0231-0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną w ilości 75 kg/m2 sposób wbudowania mechaniczny 256\*3.5\*0,075 | t | 57.6 |   |   |
| 3 | KNR-0231-10-04-07 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltowych  | m2 | 768 |   |   |
| 4 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej gryzowo- żwirowych asfaltowych warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 2 cm256\*3,5 | m2 | 768 |   |   |
|  WARTOŚĆ NETTO |  |
|  PODATEK VAT 23% |  |
|  WARTOŚĆ BRUTTO |  |