**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi w Chełmica Mała – Uniechowo etap. II**

Odcinek drogi o dł. 256 mb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość ( zł) |
| 1 | KNR-0231-10-04-03 | Czyszczenie nawierzchni ulepszonej  256\*3.5 | m2 | 768 |  |  |
| 2 | KNR- 0231-0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną w ilości 75 kg/m2 sposób wbudowania mechaniczny  256\*3.5\*0,075 | t | 57.6 |  |  |
| 3 | KNR-0231-10-04-07 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltowych | m2 | 768 |  |  |
| 4 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej gryzowo- żwirowych asfaltowych warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu  2 cm  256\*3,5 | m2 | 768 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | |  |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | |  |