|  |  |
| --- | --- |
| Fabianki, 31.07.2019 r. RI.271.1.5.2019- odp.1   **adresat** **(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)** |  |
|  |  |

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego pn:” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Chełmica Mała) :

1. W związku z rozbieżnościami między dokumentacją projektową oraz kosztorysem a SIWZ proszę o podanie jaką grubość podbudowy należy wykonać ?

Odp.

Zamawiający informuje że należy wykonać podbudowę z kruszywa wapiennego lub gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15

1. Proszę o podanie konstrukcji mijanki.

Odp.

Mijanka - konstrukcja taka sama jak droga.

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego lub przekruszonego gruzu betonowego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego lub gruzu betonowego.

1. W związku z rozbieżnościami między dokumentacją projektową oraz SIWZ a kosztorysem proszę o podanie konstrukcji poboczy.

Odp.

Pobocza należy wzmocnić gruzem betonowym lub kruszywem wapiennym – 0/31,5 gr. 10 cm.