

Fabianki, 22.08.2019 r.

RI.271.1.6.2019- mod.2

 **adresat**

 **(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)**

**Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu – dla zamówienia publicznego pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin- III etap**”** wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się następujące pozycje przedmiarów:

a) przedmiar dla cz. I:

- w pozycji 1.4 – należy przyjąć krotność - 1

b) przedmiar dla cz. II

- w pozycji 1.4 – należy przyjąć krotność - 1

2) W kosztorysie na odc 2. (Cz. II zamówienia) należy ująć umocnienie 11szt. studni f425. wg pozycji przedmiaru pokazanego poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 2.4 | KNR 2-18 0621-0100 | Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 750 do 950 mm ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na kominach komór i studzienek. | kpl. | 11 |  11  |

3)w § 3. siwz o raz w pkt. II.4) dodaje się następujący zapis:

***Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu kanalizacji z rur PVC o ściance litej i sztywności obwodowej SN8 z uszczelką zamontowaną w kielichu klasa S SDR 34. Należy zastosować wszystkie elementy kanalizacji w jednym systemie posiadającym wszystkie dokumenty zezwalające na stosowanie w budownictwie.***

4) w przedmiarze dla cz. II - w poz. 3.17 należy przyjąć ilość – 135 m.